APROBA,

 PRIMAR MARIAN PANAIT

**CAIET DE SARCINI**

**"Construire Foi**ș**or Stare Civila"**

Caietul de sarcini face parte integrantă din documenta ia de atribuire și constituie ansamblul cerin elor minime și obligatorii pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară pentru obiectivul de investiti **"Construire Foi**ș**or Stare Civila "**

Lucrările propuse a se realiza constau în construirea unui foișor din lemn în care se va crea un spa iu de relaxare și socializare pentru persoanele de toate vârstele în orice anotimp al anului.

**1. Date generale;**

**Denumirea obiectivului de investi**ţ**ii:** Foisor structură lemnoasă;

**Investitor**: Primăria Albesti Paleologu

**Estimarea cheltuielilor pentru execu**ţ**ia obiectivului de investi**ţ**ii**.

Valoarea cheltuielilor prevăzute în buget pentru realizarea investi iei este de 140 087 lei.

**Surse identificate pentru finan**ţ**area cheltuielilor estimate.** Sumele pentru realizarea investi iei sunt puse la dispozi ie din bugetul local.

**Durata de execu** **ie a investi** **iei:** Durata maximă este de 30 zile de la data emiterii ordinului de începere a lucrării.

**2. Necesitatea** ş**i oportunitatea obiectivului de investi**ţ**ii propus**

În comuna Albesti Paleologu nu sunt amplasate constructii ușoare care să protejeze persoanele care doresc să-și ofere momente de relaxare la umbră pe timp de vara, precum și amenajarea unei zone de agrement și de socializare

**3.Date tehnice ale investitiei**

Terenul aferent constructiei este în suprafată de 50 m.p., apartine domeniului public al comunei

In toate etapele lucrării se va avea în vedere protec ia mediului și sănătatea populatiei.

Se vor lua măsurile necesare ca toate lucrările să nu introducă efecte negative suplimentare fată de situatia existentă asupra solului, vegetatiei, faunei sau din punct de vedere al zgomotului și peisajului.

**4. Caracteristici principale ale constructiei**

-Structura patrata

-Suprafata construită / aria foișorului - 65 mp

-Suprafa a utilă - 50 mp

-Înaltimea stâlpilor - 2 m

-Grosimea stâlpilor - 10 mm \* 10 mm

**5.Structura constructiv**ă**.**

 - pregatirea terenului prin decapare strat vegetal

 - umplutura de ballast compactat

 - cofrare ,armare si turnare soclu de beton

 - turnare platforma betonata

 - cofrare ,armare si turnare rampa beton

 - placare soclu si rampa de beton cu gresie antiderapanta

-Confectionat structura foisor din lemn de brad, finisat și lăcuit cu ceară pe bază de apă în minim 2 straturi șlefuite între ele.

-Acoperișul este din tigla metalica asezata pe sarpanta de lemn si astereala si folie anticondens

-foișorul va fi montat pe o platformă din beton, prinderea pe beton se poate face prin profile metalice cu dibluri sau cu L-uri.

-împrejmuirea la baza foisorului va fi realizată din gardule decorativ de înaltime între 60, cm și 1,00 m format din lamele de 2,00 cm la ime, 2 cm grosime și lungime suficientă pentru ca în realizarea acesteia să nu existe imbinări; lamelele vor fi așezate pentru realizarea unei decoratiuni de romburi sau pătrate;

-vor fi asigurate 2 căi de acces în/din interior;

-pavaj exterior din pavele de beton

-instalatie electrica pentru iluminat formata din :

 - tablou electric su sigurante

 - cablu electric 3\*2.5

 - lampi de iluminat – 2buc

 La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementărilor în vigoare, precum și a legisla iei și standardelor na ionale, armonizate cu legisla ia U.E.

 **6. Executia lucr**ă**rilor**

Executantul va utiliza și respecta planul de organizare privind execu ia lucrărilor, având în vedere metodele de lucru, etapizarea acestora pe întreaga perioadă de execu ie, va tine seama de întreaga gamă de măsuri prevăzute în planul de organizare privind execu ia lucrărilor și costurile aferente aplicarii acestor măsuri pe toata perioada execu iei lucrărilor.

Executantul este responsabil cu asigurarea tuturor persoanelor de pe șantier, inclusiv subcontractan i, personalul beneficiarului și orice al i vizitatori de pe șantier. Executantul va respecta legisla ia din România privind sănătatea și securitatea în muncă. Înainte de începerea lucrărilor pe șantier executantul va realiza un plan de protec ie a muncii.

 **7.Garan** **ia investi** **iei**

Perioada de garan ie a investitiei realizate este de 24 de luni de la semnarea recep iei la terminarea lucrărilor.În perioada de garan ie executantul are obliga ia înlăturării pe cheltuiala sa a tuturor deficien elor apărute datorită nerespectării clauzelor și specifica iilor contractuale sau a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile.

 **8.Proiectul de "Contract".**

Proiectul de contract acceptat de ofertant în forma propusă face parte din propunerea

financiară. Ofertantul poate face propuneri referitoare la clauzele contractuale propuse de autoritatea contractantă. Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul nu poate prezenta obiec iuni de fond asupra acestor clauze. În cazul în care propunerile formulate în contract sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta oferta este considerată neconformă.

 Intocmit,

 Viceprimar Bucurica Razvan